**Dr. Schutz GmbH**

Holbeinstr. 17

D-53175 Bonn

Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46 Teл: +49-(0)228-95 352 36 info@dr-schutz.com

www.dr-schutz.com

Информация о товаре.

 **Премиальные средства с твердым воском Premium Hardwax Care**

**1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Продукция на водной основе с твердым воском предназначена для регулярного визуального освежения древесных и пробковых полов, пропитанных маслом с твердым воском.

- Защита полов от истирания, а древесины от воды.

- Продукт готов к употреблению.

- Устойчивость к протиранию, можно мыть шваброй после высыхания.

- Матовое покрытие.

**2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Продукт подходит для освежения деревянных и паркетных полов, пропитанных окислительным маслом, а также для пробковых полов, пропитанных маслом, и ОСП, пропитанных маслом; особенно для поверхностей, пропитанных маслом Dr. Schutz Premium Hardwax Oil. Также продукт подходит для промышленных предварительно пропитанных маслом поверхностей с высоковолокнистым усилением. В случае с поверхностями с УФ пропиткой, мы рекомендуем сначала провести испытания. Продукт не подходит для герметизированных поверхностей на водной основе без волокнистого усиления.

**3 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Хорошо вымыть и высушить полы. Тщательно взболтать продукт Dr. Schutz Hardwax Care. Нанести тонкий и равномерный слой без разбавления с помощью мягкой ткани без ворса или с помощью аппликатора для полировки, без полос, в направлении древесного волокна. Продукт является самотвердеющим и не требует полировки.

Необходимо помнить:

- Во время нанесения необходимо исключить интенсивный солнечный свет и сквозняки, и заранее отключить отопление.

- В процессе нанесения и сушки, температура пола и материала не должна опускаться ниже +15°С.

- Можно наносить продукт во время уборки в рамках технического обслуживания, разбавив его водой в соотношении 1:100, и используя швабру.

- Необходимо избегать нанесения большого числа слоев продукта. Слои продукта можно удалить с помощью материала euku intensiv во время уборки.

- Возможна полировка с помощью высокоскоростной машинки после сушки.

- Вымыть водой инструменты и принадлежности.

Защита пола сохраняется, если регулярно наносить средство Dr. Schutz Hardwax Care после уборки. Частота нанесения зависит от степени износа:

- Незначительно изношенные полы (например, в спальных и жилых комнатах, офисных помещениях без общественного доступа) – примерно один или два раза в год, по мере необходимости.

- Полы, изношенные в средней степени (например, коридоры, лестничные клетки, офисные помещения с общественным доступом) – примерно каждые 3-6 месяцев, или чаще, в случае интенсивно используемых помещений.

- Сильно изношенные полы (например, в пабах, ресторанах, магазинах, школах, или в местах с танц-полом) – каждые 4-8 недель или даже чаще.

**4 ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ**

**Премиальные средства с твердым воском Premium Hardwax Care**

50 м2 (20 мл/м2).

**5 ОТВЕРЖДЕНИЕ**

Когда продукт используется неразбавленным для полного ухода, помещение должно полностью высохнуть перед применением (в течение 12 часов, лучше ночью, при 23°С, относительной влажности воздуха 50% и вентиляции).

Низкие температуры, высокая влажность и плохая вентиляция могут существенно увеличить время высыхания.

**6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**7 ХРАНЕНИЕ**

Хранить в прохладном, сухом месте в оригинальной закрытой емкости. Срок хранения составляет минимум 24 месяца в неоткрытой оригинальной емкости с даты изготовления. Хранить в запертом помещении, недоступном для детей.

**8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Состав: вода, полиакрилат, гликолевый эфир, кремневые кислоты, парафины, добавки. Содержит смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.

ЛОС (г/л) 49 (ISO11890) / Стандарт Немецкого института стандартизации: GE10.

В соответствии с Европейским соглашением о международной наземной перевозке опасных грузов / Международными правилами перевозки опасных грузов по железным дорогам ADR/RID: не является опасным грузом.

КМУ: не требует маркировки как опасное вещество.

Даже при использовании продуктов с низкой степенью загрязнения необходимо соблюдать обычные меры безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Полностью пустые емкости можно утилизировать как бытовые отходы или отправлять в места вторичной переработки.

**9 ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ**

- В случае нанесения на УФ-герметизированные деревянные полы с предварительной отделкой мы рекомендуем сначала провести испытания на слипание и смачивание. Деревянные полы с предварительной отделкой имеют специальную пропитку на кромках заводского нанесения или пропитанные после укладки стыки для исключения проникновения воды.

- Не подходит для поверхностей, пропитанных маслом. Для таких поверхностей мы рекомендуем использовать продукт euku refresher.

- Продукт euku wax легко образует слои. В случае чрезмерного количества слоев можно провести уборку пола с помощью интенсивного моющего средства для паркетного и пробкового пола Cleaner for Parquet&Corc.

**10 ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ**

В качестве неотъемлемой части настоящей спецификации используются следующие публикации в их последней версии:

**Премиальные средства с твердым воском Premium Hardwax Care**

- Общие примечания по применению средств для отделки Dr. Schutz.

- Паспорт безопасности можно получить по запросу.

Указанные печатные материалы, а также информацию о продукте в его последней версии можно найти на домашней странице, на сайте [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) или получить по запросу по указанному ниже адресу.

Dr. Schutz – We Care About Floors

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штаб-квартираDr. Schutz GmbHHolbeinstrasse 17D-53175 БоннТел.: +49(0)228/85-35-2-40Факс: +49(0)228/95-35-2-46e-mail: export@de-schutz.com[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) | ВеликобританияDr. Schutz U.K. Ltd.Unit 24, Anglo Business Park,Smeaton Close, Aylesburry BucksHP19 8UPКонтактное лицо: Ричард НельсонТел.: +44(0)1296-437827Факс: +44(0)1296-334219E-mail: Richard@de-schutz.com | ИрландияDr. Schutz Ireland35 Pic Du Jer Park,Ballinlough, КоркКонтактное лицо: Пол О’РеардонМобильный: 0877678388E-mail: drschutzireland@gmail.com | Северная АмерикаSchutz NA4701 Bath St 46Филадельфия, Пенсильвания 19137СШАКонтактное лицо: Сэм ДжемисонТел.: +1(877)272-4889Мобильный: +1(215)510-7874E-mail: sam@schutzNA.com |